{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":6,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MCK70ZH"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MCK70ZVM-H"]
["Tip","","","","","Vlažilni čistilnik zraka"]
["Uporaba","","","","","Samostoječi tip"]
["Ohišje","Barva","","","","Gray (2.4PB/3.9/0.7)"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","760"]
["","","","Širina","mm","315"]
["","","","Globina","mm","315"]
["Teža","Enota","","","kg","12.5"]
["Ustrezna površina prostora","m²","","","","48 (1), 96 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","375"]
["Delovanje za čiščenje zraka","Vhodna moč","","Turbo","kW","0.082"]
["","","","M","kW","0.020"]
["","","","L","kW","0.011"]
["","","","Tiho","kW","0.010"]
["Delovanje za vlaženje","Vhodna moč","","Turbo","kW","0.084"]
["","","","M","kW","0.023"]
["","","","L","kW","0.012"]
["","","","Tiho","kW","0.010"]
["","Kapaciteta vodnega rezervoarja","","","l","3.4"]
["Raven zvočnega tlaka","Delovanje za čiščenje zraka","","Turbo","dBA","54"]
["","","","Srednja","dBA","37"]
["","","","Nizko","dBA","27"]
["","","","Tiho","dBA","18"]
["","Delovanje za vlaženje","","Turbo","dBA","54"]
["","","","Srednja","dBA","37"]
["","","","Nizko","dBA","27"]
["","","","Tiho","dBA","18"]
["Ventilator","Hitrost pretoka zraka","Delovanje za čiščenje zraka","Turbo","m³/h","420"]
["","","","Srednja","m³/h","210"]
["","","","Nizko","m³/h","132"]
["","","","Tiho","m³/h","84"]
["","","Delovanje za vlaženje","Turbo","m³/h","420"]
["","","","Srednja","m³/h","210"]
["","","","Nizko","m³/h","132"]
["","","","Tiho","m³/h","84"]
["Metoda zbiranja prahu","","","","","Elektrostatični HEPA filter"]
["Metoda dezodoracije","","","","","Flash streamer + Dezodoracijski katalizator"]
["Standardni pripomočki","Elektrostatični HEPA filter","","","","1"]
["","Filter z vlaženjem","","","","2"]
["","Filter za odstranjevanje neprijetnih vonjav","","","","1"]
["","Priročnik za namestitev in upravljanje","","","","1"]
["","Ulitek","","","","4"]
["Napajalni kabel","m","","","","2"]
["Power supply","Faza","","","","1~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50/60"]
["","Napetost","","","V","220-240/220-230"]
["Opombe","","","","","(1) - Površina pokritosti je primerna za delovanje enote z najvišjo hitrostjo ventilatorja (HH). Površina pokritosti označuje prostor, v katerem se določena količina prašnih delcev lahko odstrani v 30 minutah."]
["","","","","","(2) - Iz preizkusnih vrednosti pretvorjeno v standarde NRCC v skladu z JEM1467."]
["","","","","","(3) - Iz preizkusnih vrednosti pretvorjeno v standarde CADR v skladu z JEM1467."]
["","","","","","(4) - Količina vlaženja se spremeni skladno z notranjo in zunanjo temperaturo ter vlažnostjo. Pogoji merjenja: Temperatura 20° C, vlažnost 30 %."]
["","","","","","(5) - Ravni zvoka delovanja so povprečje vrednosti, merjenih na razdalji 1 m od sprednje, leve, desne in zgornje strani enote. (Te so enake vrednostim v anehoični komori)"]
["","","","","","(6) - Elektrostatični HEPA filter in filtri z vlaženjem so vključeni v enoto."]
["","","","","","(7) - Zahteve v skladu z JEM1467."]
["","","","","","(8) - »HI« se prikaže, kadar koncentracija PM2.5 preseže 99 µg/m3."]