{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":9,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG100M7Y1B","RZAG125M7Y1B","RZAG140M7Y1B"]
["Raven zvočnega tlaka","Gretje","","Nom.","dBA","","51","52","52"]
["","Hlajenje","","Nom.","dBA","","47","50","51"]
["Standardni pripomočki","Vezice","","","","","2","2","2"]
["","Priročnik za namestitev","","","","","1","1","1"]
["","Oznaka hladilnega sredstva za regulacijo plina F","","","","","1","1","1"]
["","Splošni varnostni previdnostni ukrepi","","","","","1","1","1"]
["","Energetska oznaka LOT10","","","","","1","1","1"]
["Hladilno sredstvo","Charge","","","TCO2Eq","","2.53","2.53","2.53"]
["","GWP","","","","","675","675","675"]
["","Charge","","","kg","","3.75","3.75","3.75"]
["","Tip","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Priključki cevne napeljave","Tekočina","","Zun. premer","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Dolžina cevi","Maks.","OU - IU","m","","85","85","85"]
["","","Sistem","Brez polnitve","m","","40","40","40"]
["","","","Ekvivalent","m","","100","100","100"]
["","Plin","","Zun. premer","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Višinska razlika","IU - IU","Maks.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Maks.","m","","30.0","30.0","30.0"]
["","Dodatno polnjenje hladilnega sredstva","","","kg/m","","Glejte priročnik za namestitev","Glejte priročnik za namestitev","Glejte priročnik za namestitev"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","","dBA","","66","69","70"]
["","Gretje","","","dBA","","","69 (1)","70 (1)"]
["Kompresor","Tip","","","","","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor"]
["Mere","Enota","","Širina","mm","","940","940","940"]
["","","","Globina","mm","","320","320","320"]
["","","","Višina","mm","","1,430","1,430","1,430"]
["Teža","Enota","","","kg","","92","92","92"]
["Power supply","Faza","","","","","3~","3~","3~"]
["","Frekvenca","","","Hz","","50","50","50"]
["","Napetost","","","V","","380-415","380-415","380-415"]
["Opombe","","","","","","(1) - V skladu z ENER Lot 21","(1) - V skladu z ENER Lot 21","(1) - V skladu z ENER Lot 21"]
["","","","","","","(2) - Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za harmonske tokove, ki jih proizvaja oprema, priklopljena na javni nizkonapetostni sistem z vhodnimi tokovi več kot 16A in ≤ 75A na fazo","(2) - Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za harmonske tokove, ki jih proizvaja oprema, priklopljena na javni nizkonapetostni sistem z vhodnimi tokovi več kot 16A in ≤ 75A na fazo","(2) - Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za harmonske tokove, ki jih proizvaja oprema, priklopljena na javni nizkonapetostni sistem z vhodnimi tokovi več kot 16A in ≤ 75A na fazo"]
["","","","","","","(3) - Ssc: Kratkostična moč","(3) - Ssc: Kratkostična moč","(3) - Ssc: Kratkostična moč"]
["","","","","","","(4) - Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za harmonske tokove, ki jih proizvaja oprema, priklopljena na javni nizkonapetostni sistem z vhodnim tokom ≤16A na fazo","(4) - Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za harmonske tokove, ki jih proizvaja oprema, priklopljena na javni nizkonapetostni sistem z vhodnim tokom ≤16A na fazo","(4) - Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za harmonske tokove, ki jih proizvaja oprema, priklopljena na javni nizkonapetostni sistem z vhodnim tokom ≤16A na fazo"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","990"]
["","","","Širina","mm","940"]
["","","","Globina","mm","320"]
["Teža","Enota","","","kg","70"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetično zaprt nihajni kompresor"]
["Območje delovanja","Hlajenje","Okolje","Min.","°CDB","-20"]
["","","","Maks.","°CDB","52"]
["","Gretje","Okolje","Min.","° CWB","-20"]
["","","","Maks.","° CWB","18.0"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","","dBA","65"]
["Raven zvočnega tlaka","Hlajenje","","Nom.","dBA","46"]
["","Gretje","","Nom.","dBA","49"]
["Hladilno sredstvo","Tip","","","","R-32"]
["","Polnitev","","","kg","2.95"]
["","GWP","","","","675"]
["","Polnjenje","","","tCO2Eq","1.99"]
["Priključki cevne napeljave","Tekočina","","Zun. premer","mm","9.52"]
["","Plin","","Zun. premer","mm","15.9"]
["Priključki napeljave","Dolžina cevi","Maks.","OU - IU","m","55"]
["","","Sistem","Ekvivalent","m","75"]
["","","","Brez polnitve","m","40"]
["","Dodatno polnjenje hladilnega sredstva","","","kg/m","Glejte priročnik za namestitev"]
["","Višinska razlika","IU - OU","Maks.","m","30.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5"]
["Standardni pripomočki","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1"]
["","Tie-wraps","","","","2"]
["Napajanje","Faza","","","","3~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50"]
["","Napetost","","","V","380-415"]
["Tok – 50 Hz","Maksimalni tok varovalk (MFA)","","","A","16"]