{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQG71L8Y1B","RZQG100L8Y1B (Archived)","RZQG125L8Y1B (Archived)","RZQG140L7Y1B (Archived)"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["","","","Širina","mm","940","940","940","940"]
["","","","Globina","mm","320","320","320","320"]
["Teža","Enota","","","kg","80.0","101.0","101.0","101.0"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor"]
["Delovni doseg","Hlajenje","Okolje","Min.","°CDB","-15.0","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Maks.","°CDB","50.0","50.0","50.0","50.0"]
["","Ogrevanje","Okolje","Min.","° CWB","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Maks.","° CWB","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","","dBA","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["","Gretje","","","dBA","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["Raven zvočnega tlaka","Hlajenje","","Nom.","dBA","48","50","51","52"]
["","Gretje","","Nom.","dBA","50","52","53","53"]
["","Nočni tihi način","","Raven 1","dBA","43","45","45","45"]
["Hladilno sredstvo","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Polnjenje","","","kg","2.9","4.0","4.0","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Priključki cevne napeljave","Tekočina","","Zun. premer","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","","Zun. premer","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Dolžina cevi","Maks.","OU - IU","m","50","75","75","75"]
["","","Sistem","Ekvivalent","m","70","90","90","90"]
["","","","Brez polnitve","m","30","30","30","30"]
["","Dodatno polnjenje hladilnega sredstva","","","kg/m","Glejte priročnik za namestitev","Glejte priročnik za namestitev","Glejte priročnik za namestitev","Glejte priročnik za namestitev"]
["","Višinska razlika","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Standardni pripomočki","Vezice","","","","2","2","2","2"]
["","Priročnik za namestitev","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","Faza","","","","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Napetost","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Tok - 50 Hz","Maksimalni tok varovalk (MFA)","","","A","16","25","25","25"]
["Opombe","","","","","(1) - 3 s polnjenjem","(1) - 3 s polnjenjem","(1) - 3 s polnjenjem","(1) - 3 s polnjenjem"]
["","","","","","(2) - Glejte ločene risbe za električne podatke","(2) - Glejte ločene risbe za električne podatke","(2) - Glejte ločene risbe za električne podatke","(2) - Glejte ločene risbe za električne podatke"]
["","","","","","(3) - PED: sestava = kategorija l : izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC","(3) - PED: sestava = kategorija l : izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC","(3) - PED: sestava = kategorija l : izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC","(3) - PED: sestava = kategorija l : izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC"]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za spremembe napetosti, nihanja napetosti in migetanje v javnih nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo, ki je deklarirana za ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za spremembe napetosti, nihanja napetosti in migetanje v javnih nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo, ki je deklarirana za ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za spremembe napetosti, nihanja napetosti in migetanje v javnih nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo, ki je deklarirana za ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za spremembe napetosti, nihanja napetosti in migetanje v javnih nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo, ki je deklarirana za ≤ 75A"]