{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SEHVX-AAW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","SEHVX20AAW","SEHVX32AAW","SEHVX40AAW","SEHVX64AAW"]
["Ohišje","Barva","","","Daikin bela","Daikin bela","Daikin bela","Daikin bela"]
["","Material","","","Poliestrsko prebarvana galvanizirana jeklena plošča","Poliestrsko prebarvana galvanizirana jeklena plošča","Poliestrsko prebarvana galvanizirana jeklena plošča","Poliestrsko prebarvana galvanizirana jeklena plošča"]
["Mere","Enota","Višina","mm","1573","1573","1573","1573"]
["","","Širina","mm","766","766","766","766"]
["","","Globina","mm","396","396","396","396"]
["Teža","Enota","","kg","60","62","64","66"]
["Hladilno sredstvo","Tip","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Raven zvočne moči","Nom.","","dBA","63","63","66","66"]
["Napajanje","Ime","","","W1","W1","W1","W1"]
["","Faza","","","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frekvenca","","Hz","50","50","50","50"]
["","Napetost","","V","400","400","400","400"]
["Opombe","","","","(1) - Vključno s cevno napeljavo + PHE; ekspanzijska posoda izključena","(1) - Vključno s cevno napeljavo + PHE; ekspanzijska posoda izključena","(1) - Vključno s cevno napeljavo + PHE; ekspanzijska posoda izključena","(1) - Vključno s cevno napeljavo + PHE; ekspanzijska posoda izključena"]
["","","","","(2) - Razen vode v enoti. Ta min. količ vode je ustrezna za večino aplikacij. Med krit. procesi bo morda zahtevana dodatna voda.","(2) - Razen vode v enoti. Ta min. količ vode je ustrezna za večino aplikacij. Med krit. procesi bo morda zahtevana dodatna voda.","(2) - Razen vode v enoti. Ta min. količ vode je ustrezna za večino aplikacij. Med krit. procesi bo morda zahtevana dodatna voda.","(2) - Razen vode v enoti. Ta min. količ vode je ustrezna za večino aplikacij. Med krit. procesi bo morda zahtevana dodatna voda."]
["","","","","(3) - Brez volumna vode v enoti. Ta volumen bo zagotavljal zadostno energijo za odmrzovanje za vse aplikacije, vendar tega volumna ni možno pomnožiti z 0,66, če je nastavitvena točka gretja ≥ 45° C (npr. tuljave ventilatorja)","(3) - Brez volumna vode v enoti. Ta volumen bo zagotavljal zadostno energijo za odmrzovanje za vse aplikacije, vendar tega volumna ni možno pomnožiti z 0,66, če je nastavitvena točka gretja ≥ 45° C (npr. tuljave ventilatorja)","(3) - Brez volumna vode v enoti. Ta volumen bo zagotavljal zadostno energijo za odmrzovanje za vse aplikacije, vendar tega volumna ni možno pomnožiti z 0,66, če je nastavitvena točka gretja ≥ 45° C (npr. tuljave ventilatorja)","(3) - Brez volumna vode v enoti. Ta volumen bo zagotavljal zadostno energijo za odmrzovanje za vse aplikacije, vendar tega volumna ni možno pomnožiti z 0,66, če je nastavitvena točka gretja ≥ 45° C (npr. tuljave ventilatorja)"]
["","","","","(4) - Delovanje odvisno od fluoriranih toplogrednih plinov","(4) - Delovanje odvisno od fluoriranih toplogrednih plinov","(4) - Delovanje odvisno od fluoriranih toplogrednih plinov","(4) - Delovanje odvisno od fluoriranih toplogrednih plinov"]