{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":15,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKEXV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKEXV100","EKEXV125","EKEXV140","EKEXV200","EKEXV250","EKEXV400","EKEXV50","EKEXV500","EKEXV63","EKEXV80"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","401","401","401","401","401","401","401","401","401","401"]
["","","","Širina","mm","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215"]
["","","","Globina","mm","78","78","78","78","78","78","78","78","78","78"]
["Teža","Enota","","","kg","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9"]
["Del. doseg","Hlajenje","","Min.","°CDB","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["Raven zvočnega tlaka","Nom.","","","dBA","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["Priključki cevne napeljave","Tekočina","","Tip","","Priključek s trdim spajkanjem","Priključek s trdim spajkanjem","Priključek s trdim spajkanjem","Priključek s trdim spajkanjem","Priključek s trdim spajkanjem","Priključek s trdim spajkanjem","Priključek s trdim spajkanjem","Priključek s trdim spajkanjem","Priključek s trdim spajkanjem","Priključek s trdim spajkanjem"]
["","","","Zun. premer","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","6.35","15.90","9.52","9.52"]
["","Plin","","Tip","","Priključek s trdim spajkanjem","Priključek s trdim spajkanjem","Priključek s trdim spajkanjem","Priključek s trdim spajkanjem","Priključek s trdim spajkanjem","Priključek s trdim spajkanjem","Priključek s trdim spajkanjem","Priključek s trdim spajkanjem","Priključek s trdim spajkanjem","Priključek s trdim spajkanjem"]
["","","","Zun. premer","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["Priključki napeljave","Dolžina cevi","Sistem","Brez polnitve","m","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Višinska razlika","IU - IU","Maks.","","Glejte priročnik, odvisno od zunanje enote","Glejte priročnik, odvisno od zunanje enote","Glejte priročnik, odvisno od zunanje enote","Glejte priročnik, odvisno od zunanje enote","Glejte priročnik, odvisno od zunanje enote","Glejte priročnik, odvisno od zunanje enote","Glejte priročnik, odvisno od zunanje enote","Glejte priročnik, odvisno od zunanje enote","Glejte priročnik, odvisno od zunanje enote","Glejte priročnik, odvisno od zunanje enote"]
["Opombe","","","","","(2) - Minimalna in maksimalna dolžina napeljave se nanašata na napeljavo med kompletom ekspanzijskega ventila (EKEXV) in enoto za obdelavo zraka","(2) - Minimalna in maksimalna dolžina napeljave se nanašata na napeljavo med kompletom ekspanzijskega ventila (EKEXV) in enoto za obdelavo zraka","(2) - Minimalna in maksimalna dolžina napeljave se nanašata na napeljavo med kompletom ekspanzijskega ventila (EKEXV) in enoto za obdelavo zraka","(2) - Minimalna in maksimalna dolžina napeljave se nanašata na napeljavo med kompletom ekspanzijskega ventila (EKEXV) in enoto za obdelavo zraka","(2) - Minimalna in maksimalna dolžina napeljave se nanašata na napeljavo med kompletom ekspanzijskega ventila (EKEXV) in enoto za obdelavo zraka","(2) - Minimalna in maksimalna dolžina napeljave se nanašata na napeljavo med kompletom ekspanzijskega ventila (EKEXV) in enoto za obdelavo zraka","(2) - Minimalna in maksimalna dolžina napeljave se nanašata na napeljavo med kompletom ekspanzijskega ventila (EKEXV) in enoto za obdelavo zraka","(2) - Minimalna in maksimalna dolžina napeljave se nanašata na napeljavo med kompletom ekspanzijskega ventila (EKEXV) in enoto za obdelavo zraka","(2) - Minimalna in maksimalna dolžina napeljave se nanašata na napeljavo med kompletom ekspanzijskega ventila (EKEXV) in enoto za obdelavo zraka","(2) - Minimalna in maksimalna dolžina napeljave se nanašata na napeljavo med kompletom ekspanzijskega ventila (EKEXV) in enoto za obdelavo zraka"]