{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB","FHQ50CAVEB","FHQ60CAVEB","FHQ71CAVEB","FHQ100CAVEB","FHQ125CAVEB","FHQ140CAVEB"]
["Raven zvočnega tlaka","Gretje","Visok","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["","","Nizko","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","Hlajenje","Nizko","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","","Visok","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["Standardni pripomočki","Priročnik za namestitev","","","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev","Priročnik za namestitev"]
["","Priročnik za upravljanje","","","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje","Priročnik za upravljanje"]
["","Izjava o skladnosti","","","Izjava o skladnosti","Izjava o skladnosti","Izjava o skladnosti","Izjava o skladnosti","Izjava o skladnosti","Izjava o skladnosti","Izjava o skladnosti"]
["","Cev izpusta","","","Cev izpusta","Cev izpusta","Cev izpusta","Cev izpusta","Cev izpusta","Cev izpusta","Cev izpusta"]
["","Objemka, kovinska","","","Objemka, kovinska","Objemka, kovinska","Objemka, kovinska","Objemka, kovinska","Objemka, kovinska","Objemka, kovinska","Objemka, kovinska"]
["","Podložka za konzolo obešalnika","","","Podložka za konzolo obešalnika","Podložka za konzolo obešalnika","Podložka za konzolo obešalnika","Podložka za konzolo obešalnika","Podložka za konzolo obešalnika","Podložka za konzolo obešalnika","Podložka za konzolo obešalnika"]
["","Objemke","","","Objemke","Objemke","Objemke","Objemke","Objemke","Objemke","Objemke"]
["","Namestitveni vzorec","","","Namestitveni vzorec","Namestitveni vzorec","Namestitveni vzorec","Namestitveni vzorec","Namestitveni vzorec","Namestitveni vzorec","Namestitveni vzorec"]
["","Izolacijski material za zglob","","","Izolacijski material za zglob","Izolacijski material za zglob","Izolacijski material za zglob","Izolacijski material za zglob","Izolacijski material za zglob","Izolacijski material za zglob","Izolacijski material za zglob"]
["","Tesnilni material","","","Tesnilni material","Tesnilni material","Tesnilni material","Tesnilni material","Tesnilni material","Tesnilni material","Tesnilni material"]
["","Puša iz smole","","","Puša iz smole","Puša iz smole","Puša iz smole","Puša iz smole","Puša iz smole","Puša iz smole","Puša iz smole"]
["","Žični priključek","","","Žični priključek","Žični priključek","Žični priključek","Žični priključek","Žični priključek","Žični priključek","Žični priključek"]
["","Vijak za žični priključek","","","Vijak za žični priključek","Vijak za žični priključek","Vijak za žični priključek","Vijak za žični priključek","Vijak za žični priključek","Vijak za žični priključek","Vijak za žični priključek"]
["Krmilni sistemi","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrard. dalj. krm.","","","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53"]
["Piping connections","Liquid","OD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","OD","mm","9.5","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","priključka","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["","Gretje","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["Mere","Enota","Width","mm","960","960","1,270","1,270","1,590","1,590","1,590"]
["","","Depth","mm","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","Višina","mm","235","235","235","235","235","235","235"]
["Ohišje","Material","","","Smola, galvanizirana pločevina","Smola, galvanizirana pločevina","Smola, galvanizirana pločevina","Smola, galvanizirana pločevina","Smola, galvanizirana pločevina","Smola, galvanizirana pločevina","Smola, galvanizirana pločevina"]
["","Barva","","","Sveže bela","Sveže bela","Sveže bela","Sveže bela","Sveže bela","Sveže bela","Sveže bela"]
["Teža","Enota","","kg","24","25","31","32","38","38","38"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvenca","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Ime","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Napetost","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]